Einleitung

Die A-NULL Schulungen finden in der aktuellen Archicad 28 Version statt. Nichtsdestotrotz werden die Kursdateien auch in Archicad 27 zur Verfügung gestellt, um Teilnehmenden zu ermöglichen auch mit dieser Archicad-Version beim Kurs mitzumachen. In diesem Fall kann man die meisten Beispiele auch in Archicad 27 machen. Manche Funktionen, die es nur in Archicad 28 gibt, können dann aber nicht live mitgemacht werden.

Damit das eigene Interface großteils dem des:der Trainer:in gleicht, sollten Sie für den Kurs

1. das Arbeitsumgebungsprofil „**AC27\_A-NULL Schulungsprofil**“ herunterladen und anwenden.
2. die **AC27\_AUTtoGER-Bibliothek** herunterladen und verknüpfen (nur für Teilnehmende, die Archicad 27 GER verwenden)

Das muss in jeder Kursdatei gemacht werden.

Arbeitsumgebungsprofil anwenden

Um das Arbeitsumgebungsprofil anwenden zu können, muss es zuerst importiert werden. Dafür öffnen Sie die Arbeitsumgebung… (*Optionen > Arbeitsumgebung*).

Sollten Sie ein eigenes Profil verwenden, das noch nicht gespeichert wurde, wäre es von Vorteil es zuerst zu sichern. So können Sie nach dem Kurs wieder auf ihre gewohnte Arbeitsumgebung zurück wechseln.

Erstellen Sie dafür ein neues Arbeitsumgebungsprofil.

Ein Bild, das Text, Schrift, Zahl, Reihe enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Beim Erstellen des Profils werden automatisch alle individuellen Schemata mit gleichem Namen abgespeichert.

Nun ist das eigene Profil sicher und das Schulungs-Profil kann importiert werden. Dafür muss bei den gespeicherten Profilen auf die Importieren Schaltfläche gedrückt und das passende Profil hineingeladen werden.

Ein Bild, das Text, Screenshot, Software, Webseite enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Wenden sie es dann mit Hilfe der passenden Schaltfläche an und verlassen Sie das Fenster mit OK.

Ein Bild, das Text, Screenshot, Schrift, Zahl enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Bibliothek Verknüpfen (nur für GER Teilnehmende)

Um auf die unterschiedlichen Bedürfnisse eingehen zu können, liefert Graphisoft länderspezifische Archicad-Versionen aus. Dadurch kann es vorkommen, dass es manche Funktionen nicht überall gibt und Bibliothekselemente, Texturen etc. bis Archicad 27 nur in einzelnen Ländern verfügbar sind. Außerdem werden auch die Archicad-Vorlagen länderspezifisch erstellt, was bewirkt, dass Voreinstellungen wie beispielsweise Attribute, Eigenschaften oder die grafische Darstellung abweichen können. Das betrifft auch Österreich und Deutschland.   
Während dem Kurs wird auf mögliche Funktions- und Workflow-Unterschiede eingegangen. Um aber trotz der Unterschiede einen reibungslosen Schulungsablauf gewährleisten zu können, wurde von A-NULL ein Paket zusammengestellt, das fehlende Bibliothekselemente enthält

Um die Bibliothek hinzufügen, öffnen Sie den Bibliothekenmanager (*Ablage > Bibliotheken und Objekte*). Nun klicken Sie auf Hinzufügen und wählen die passende \*.lcf-Datei aus. Durch einen Klick auf Neu laden & Anwenden wird der Inhalt der Bibliothek geladen und ist ab jetzt im Projekt verfügbar.

